**ОБРАЗАЦ 2**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PREDMER RADOVA**  **NA SANACIJI MOKRIH ČVOROVA U POTKROVLJU UPRAVNE ZGRADE KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKE AKADEMIJE** | | | | | |
|  |  | |  |  | |  |
| **Pos** | **Opis radova** | | **Količina** | **Jed. cena [din]** | | **Ukupno** |
| **A** | **SANITARNI ČVOR U POTKROVLJU** | |  |  | |  |
| I. | PRIPREMNI RADOVI | |  |  | |  |
|  | Demontaža sanitarija i оdvoz na deponiju do 10 km. U cenu uračunati I demontažu dela instalaterskih cevi za svaku kadu.  Obračun po kom.:  postojećih tuš kada sa potrebnim štemovanjem  WC šolja  Trokadero | | 8 kom  4 kom  2 kom |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  | Demontaža podne rešetke sa potrebnim štemovanjem betonske ploče. | |  |  | |  |
|  | kom. | | 16,00 |  | |  |
|  | Rušenje zidnih keramičkih pločica h=0,60m, u delu ugrađenih tuš kada, I do h=33cm po celom obimu prostorije, na cem. malteru, iznošenje van objekta i odlaganje na privremenu gradilišnu deponiju. Obračun po m2. | |  |  | |  |
|  | m2 | | 55,00 |  | |  |
|  | Rušenje podnih keramičkih pločica ugrađenih na cem. malteru zajedno sa podlogom i hidroizolacijom, iznošenje šuta i odlaganje na gradilišnu deponiju. Obračun po m2. | |  |  | |  |
|  | m2 | | 55,00 |  | |  |
|  | Demontaža spuštenog plafona u apartmanima u donjem potkrovlju I ponovna montaža (Hanter Daglas). Obračun po m2. | |  |  | |  |
|  | m2 | | 32,00 |  | |  |
| 1. Ukupno pripremni radovi: | | | | | | |
| II. | ZIDARSKI RADOVI | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  | Probijanje otvora za prolaz kanalizacionih i vodovodnih cevi kroz podne i AB ploče i noseće zidove. Obračun po kom. otvora od F70mm do F200mm. | |  |  | |  |
|  | kom | | 12 |  | |  |
|  | Sve prodore u podu i međuspratnoj konstrukciji ošalovati i izbetonirati sitnozrnim betonom. Obračun po komadu bez obzira na veličinu. | |  |  | |  |
|  | kom | | 12 |  | |  |
|  | Krpljenje šliceva po izradi instalacije širine do 15cm cementnim malterom u svim prostorijama. Obračun po m1. | |  |  | |  |
|  | m1 | | 45,00 |  | |  |
|  | Zidanje kada od opeke dim 100x100 cm, visine do 20cm. Obračun po m1. | |  |  | |  |
|  | m1 | | 9,50 |  | |  |
| 1. Ukupno zidarski radovi: | | | | | | |
| III | IZOLATERSKI RADOVI | |  |  | |  |
|  | Priprema podloge cementnim malterom na podovima sanitarnih čvorova, premazivanje vrućim bitulitom i izrada hidroizolacije u dva sloja "Kondor IV" sa varenjem spojeva i podizanje holkera uz zid h=33cm, po obimu prostorije, na mestima tuš kade do 0,6m. Obračun po m2. | |  |  | |  |
|  | m2 | | 100,00 |  | |  |
| 1. Ukupno izolaterski radovi: | | | | | | |
| IV | KERAMIČARSKI RADOVI | |  |  | |  |
|  | Nabavka i ugradnja zidnih keramičkih pločica 20 x 25cm I klase domaće proizvodnje u cem malteru sa stisnutom fugom i fugovanjem i potrebnim PVC lajsnama. Obračun po m2. | |  |  | |  |
|  | m2 | | 55,00 |  | |  |
|  | Nabavka i ugradnja podnih keramičkih pločica 20 x 20cm I klase domaće proizvodnje u cem malteru sa stisnutom fugom i fugovanjem. Obračun po m2. | |  |  | |  |
|  | m2 | | 55,00 |  | |  |
|  | Oblaganje novih zidića od opeke oko tuš kada, keramičkim pločicama domaće proizvodnje I kase sa tri strane h=20 cm. U cenu uračunati fugovanje I PVC lajsne. Obračun po m1. | |  |  | |  |
|  | m1 | | 9,50 |  | |  |
| **IV) UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI** | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  |
| V | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI | |  |  | |  |
|  | Struganje starih naslaga boje, gletovanje plafona i zidova i bojenje disperzivnom bojom dva puta. Pukotine bandažirati mrežicom i lepkom. Obračun po m2. | |  |  | |  |
|  | m2 | | 120,00 |  | |  |
|  | 1. **Ukupno molersko-farbarski radovi** | | | | | |
| VI | INSTALATERSKI RADOVI | |  |  | |  |
|  | Nabavka i ugradnja podnih PVC slivnika F70 sa hromiranim rostom d=3mm. Obračun po kom. | |  |  | |  |
|  | kom. | | 16 |  | |  |
|  | Nabavka i montaža novih WC šolja komplet sa visokomontažnim vodokotlićem, ispirnom cevi, PVC daskom. Obračun po komadu. | |  |  | |  |
|  | kom. | | 4 |  | |  |
|  | Izrada kanalizacione instalacije od PVC tvrdih cevi "Peštan" ili ekvivalentno sa svim fazonskim komadima. Spojeve obezbediti odgovarajućim gumama za dihtovanje a instalaciju pre izrade završnih radova isprobati na nepopusnost. Obračun po m1. | |  |  | |  |
|  | PVC cevi f 110  PVC cevi f 70  PVC cevi f 50 | | 10,00  15,50  10,00 |  | |  |
|  | Nabavka i ugradnja fiksnih zidnih slavina za hladnu i toplu vodu f 1/2". Obračun po komadu.  Za tuš kadu sa fiksnim tušem | | 8 |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  | Čišćenje prostorije I odnošenje šuta na deponiju do 10 km. | |  |  | |  |
|  | paušalno | |  |  | |  |
| **VI) UKUPNO INSTALATERSKI RADOVI** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **SVEUKUPNO I+II+III+IV+V+VI** | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  | |
|  | | REKAPITULACIJA RADOVA NA SANACIJI MOKRIH ČVOROVA U POTKROVLJU UPRAVNE ZGRADE: |  |  |  | |
| **I** | |  | | |  | |
| **II** | |  | | |  | |
| **III** | |  | | |  | |
| **IV** | |  | | |  | |
| **V** | |  | | |  | |
| **VI** | |  | | |  | |
| UKUPNO | | | | |  | |
| PDV 20% | | | | |  | |
| SVEGA: | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PREDMER RADOVA**  **NA ADAPTACIJI ČAJNE KUHINJE U STUDENTSKOM DOMU KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKE AKADEMIJE** | | | | | |
|  |  | |  |  | |  |
| **Pos** | **Opis radova** | | **Količina** | **Jed. cena [din]** | | **Ukupno** |
| **B** | **Čajna kuhinja** | |  |  | |  |
| I. | RUŠENJA I DEMONTAŽE | |  |  | |  |
|  | Demontaža istrulelih drvenih vrata do 2m2. Odlaganje na privremenu grad. deponiju . Obračun po kom. | |  |  | |  |
|  | kom | | 1.00 |  | |  |
|  | Demontaža oštećene sanitarije i ostale opreme .Odlaganje na privremenu grad. deponiju . Obračun po kom.  Lavobo kom  WC šolje kom  Vodokotlići kom  Slavine 1/2" kom | | 1.00  2.00  2.00  1.00 |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  | Demontaža postojeće el. Instalacije i opreme . | |  |  | |  |
|  | paušal | | 1.00 |  | |  |
|  | Demontaža postojeće vodovodne instalacije od poc.cevi F1/2",3/4" 1" iznošenje van objekta i oblaganje na privremenu gradilišnu deponiju. Obračun po sanitarnom bloku. | |  |  | |  |
|  | kom | | 1.00 |  | |  |
|  | Rušenje zidova d=15 cm od opeke sa odvozom šuta na deponiju. Obračun po m2. | |  |  | |  |
|  | m2 | | 10.00 |  | |  |
| 1. Rušenja i demontaže | | | | | | |
| II. | VODOVOD I KANALIZACIJA | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  | Nabavka materijala i izrada vodovodne instalacije od PE cevi sa svim fazonskim komadima. Po završetku instalaciju staviti na pritisak od 10 bara u vremenu od 24 h. Obračun po m1 ugrađenih cevi. Probijanje otvora u temeljnim zidovima, AB pločama i povezivanje.  PE cevi F1/ 2" sa varenjem fitinga m1  Ventil propusni sa kapom f 1/2" kom  EK ventil f 1/2" kom | | 5.00  1.00  3.00 |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  | Izrada kanalizacione instalacije od PVC tvrdih cevi "Peštan" ili ekvivalent, sa svim fazonskim komadima. Spojeve obezbediti odgovarajućim gumama za dihtovanje a instalaciju pre izrade završnih radova isprobati na nepropusnost. Obračun po m1.  PVC cevi f 70 | |  |  | |  |
|  | m1 | | 9.00 |  | |  |
|  | Izrada veze stare i nove vodovodne instalacije. Obračun po kom. veze sa spojnim priborom. | |  |  | |  |
|  | kom | | 1.00 |  | |  |
|  | Izrada veze stare i nove kanalizacione instalacije . Obračun kom. veze sa spojnim priborom. | |  |  | |  |
|  | kom | | 1.00 |  | |  |
|  | Izrada ventilacije kanalizacije sa protivkišnom rešetkom fi 125 . Obračun kom. | |  |  | |  |
|  | kom | | 1.00 |  | |  |
| 1. Ukupno vodovod I kanalizacija | | | | | | |
| III | SANITARIJA | |  |  | |  |
|  | Nabavka I ugradnja Mini kuhinje – blok. Svi detalji po specifikaciji proizvođača. Kuhinja se sastoji od doljneg i gornjeg dela sa ugrađenim frižiderom, sudoperom I grejnom pločom. Dimenzije pribl. 220x200x60cm. Obračun po komadu. | |  |  | |  |
|  | komplet | | 1,00 |  | |  |
| 1. Ukupno sanitarija: | | | | | | |
| IV | ZIDARSKI RADOVI | |  |  | |  |
|  | Probijanje otvora za prolaz kanalizacionih i vodovodnoh cevi kroz podne i A.B. ploče i noseće zidova. Obračun po kom. otvora od F70mm do F200mm. | |  |  | |  |
|  | kom | | 1.00 |  | |  |
|  | Po završetku izrade instalacije okrpiti zidarski sve šliceve i oštećene površine isključivo cem. Malterom 3 : 1 u svim prostorijama i plafonima. Obračun po m1. | |  |  | |  |
|  | m1 | | 13,00 |  | |  |
|  | Malterisanje površina sa kojih je obijen malter novim produžnim malterom komplet sa rabiciranjem plafona.Obračun po m2. | |  |  | |  |
|  | m2 | | 15.00 |  | |  |
|  | Zaziđivanje porušenih zidova punom opekom u cem. malteru. Obračun po m2. | |  |  | |  |
|  | m2 | | 5.00 |  | |  |
|  | Izrada spuštenog plafona od jednostukih vlagootpornih gips kartonskih ploča d=12,5 mm na metalnoj podkonstrukciji. Obračun po m2. | |  |  | |  |
|  | m2 | | 7.60 |  | |  |
| IV) Ukupno zidarski radovi: | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  |
| V | KERAMIČARSKI RADOVI | |  |  | |  |
|  | Nabavka i ugradnja zidnih keramičkih pločica 20 x 25cm I klase domaće proizvodnje u cem malteru sa stisnutom fugom i fugovanjem. Obračun po m2. | |  |  | |  |
|  | m2 | | 5.50 |  | |  |
|  | Nabavka i ugradnja podnih keramičkih pločica 20 x 20cm I klase domaće proizvodnje u cem malteru sa stisnutom fugom i fugovanjem. Obračun po m2. | |  |  | |  |
|  | m2 | | 8.50 |  | |  |
|  | V) Ukupno keramičarski radovi | | | | | |
| VI | STOLARSKI RADOVI | |  |  | |  |
|  | Nabavka i ugradnja unutrašnjih jednokrilnih punih vrata, 71x198,5cm (svetla stolarska mera). Krilo vrata, ukupne debljine d=45mm, je od furniranog medijapana. Konstrukcija vrata je ramovska obložena medijapanom d=4mm Štok vrata je od profilisanog masiva, u punoj širini pregradnog zida, sa gumom za dihtovanje na tri strane, pokrivne lajsne - pervazi su od profilisanig masiva-furnirane, širine od 10cm. Krilo ima brodske šarke. Vrata snabdeti elzet bravom sa ključem. Brava, kvaka i svi metalni delovi su u standardnom kvalitetu dobavljača za ovu vrstu objekta. Donja ivica krila vrata je opšivena plastificiranim limom. Finalna obrada je premaz poliuretanskim lakom. Obračun po komadu | |  |  | |  |
|  | kom. | | 1,00 |  | |  |
| VI) Ukupno stolarski radovi | | | | | | |
| VII | Elektroinstacije | |  |  | |  |
|  | Izrada nove el. Instalacije kompletnog san. čvora. Obračun po komadu sanitarnog bloka. (trofazna utičnica za grejnu ploču, utičnice za frižider i aparat za kafu, prekidač) | |  |  | |  |
|  | kom. | | 1,00 |  | |  |
|  | Opal kugla komplet sa postoljem i sijalicom od 75W . Obračun po komadu. | |  |  | |  |
|  | kom. | | 1,00 |  | |  |
|  | Protivpanik svetiljka sa kompletnom instalacijom. Obračun po kom. | |  |  | |  |
|  | kom. | | 1,00 |  | |  |
| VII) Ukupno elektroinstalacije | | | | | | |
|  | | | | | | |
| VIII | Molerski radovi | |  |  | |  |
|  | Bojenje zidova disperzivnom bojom dvaputa u boji po izboru investitora sa kompletnom pripremom (skidanje stare boje, gletovanje). Obračun po m2. | |  |  | |  |
|  | m2 | | 15,50 |  | |  |
|  | Gletovanje plafona i zidova i bojenje poludisperzivnom bojom, sa kompletnom pripremom. Obračun po m2. | |  |  | |  |
|  | m2 | | 23,50 |  | |  |
| VIII)Ukupno molerski radovi | | | | | | |
| **B) SVEUKUPNO** | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | |
|  | | B) REKAPITULACIJA RADOVA NA ADAPTACIJI ČAJNE KUHINJE U STUDENTSKOM DOMU |  |  |  | |
| **I** | |  | | |  | |
| **II** | |  | | |  | |
| **III** | |  | | |  | |
| **IV** | |  | | |  | |
| **V** | |  | | |  | |
| **VI** | |  | | |  | |
| **VII** | |  | | |  | |
| **VIII** | |  | | |  | |
| UKUPNO | | | | |  | |
| PDV 20% | | | | |  | |
| SVEGA: | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKA AKADEMIJA-STUDENTSKI DOM | | | | |
| **C) PREDMER RADOVA NA SANACIJI TERASA** | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | Jed.mere | količina | Jed. cena | ukupno |
|  | **DEMONTAŽA I RUŠENJE** |  |  |  |  |
|  | Napomene: Sve pozicije rušenja obuhvataju i iznošenje šuta na deponiju udaljenu do 10km. |  |  |  |  |
| 1 | Rušenje postjeće završne obrade terase od teraca sa podlogom debljine d=5-8cm. Skidanje šuta sa objekta i odlaganje na privremenu deponiju. Obračun po m2. | m2 | 73.00 |  |  |
| 2 | Demontaža postojećih okapnica sa terasa RŠ 35. Obračun po m1. | m1 | 100.00 |  |  |
| 3 | Demontaža postojećih vodoskupljača i priključnih cevi na verikalu sa terasa . Obračun po komadu. | kom | 2.00 |  |  |
| 4 | Obijanje vlažnog i oštećenog maltera sa plafona terasa. Predviđeno 100% od ukupne površine. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  |  |
| m² | 78.00 |
| 5 | Montaža I demontaža cevaste skele visine do 5,0 m. | m² | 78,00 |  |  |
|  | **Ukupno demontaža i rušenje:** |  |  |  |  |
|  | **ZIDARSKI RADOVI** |  |  |  |  |
| 1 | Izrada cementnog estriha d=.4-8 cm preko postojećeg poda armaturnom mrežom Q84 sa prelopom. Gornju površinu perdašiti kako bi se dobila ravna i glatka površina. Cena obuhvata sav rad i materijal. Obračun po m² izrađene površine. |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| m² | 73.00 |
|  |  |
|  | **Ukupno zidarski radovi:** |  |  |  |  |
|  | **IZOLATERSKI RADOVI** |  |  |  |  |
| 1 | Izrada završnog hidroizolacionog premaza terasa na bazi poliuretana koji se nanosi u dva sloja sa dodatkom kvarcnog peska (protivklizni sloj) .Pre premazivanja podlogu očistiti i podlogirati Obračun po m2 | m² | 73.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno izolaterski radovi:** |  |  |  |  |
|  | **MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI** |  |  |  |  |
| 1 | Bojenje plafona, fasadnim bojama, po uzoru na postojeće (Henkel ili ekvivalent). Brusiti, predimpregnirati, kitovati plastičnim kitom manja oštećenja i kitovati emulzionim kitom. Brusiti, impregnirati i bojiti prvi put, a zatim ispraviti disperzionim kitom manja oštećenja. Bojiti fasadnom bojom prvi i drugi put. Boja i ton po izboru Investitora. Obračun po m² obojene površine. | m² | 87.00 |  |  |
| 2 | Postavljanje stiropora d=2-4 cm na plafonima terasa lepljenjem i tioplovanjem. Obračun po m2. | m² | 73.00 |  |  |
| 3 | Postavljanje mrežice i dva sloja lepka. Obračun po m2 | m² | 73.00 |  |  |
|  | **Ukupno molersko-farbarski radovi:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **LIMARSKI RADOVI** |  |  |  |  |
| 1 | Izrada okapnice od plastificiranog, lima d=0,70мм do RŠ 35 cm. sa stojećim falcom, Sa prednje strane okapnicu prepustiti za 3 cm. Obračun po m1. | m1 | 100.00 |  |  |
| 2 | Izrada I montaža horizontalnog visećeg pravougaonog oluka d=8cm, od plastificiranog lima d=0,70мм, RŠ do 33 cm. Oluke spajati pop nitnama, jednoredno sa maksimalnim razmakom 3 cm i zalepiti silikonom. Držače visećih oluka raditi od plastificiranog flaha 25x5 mm i nitovati sa prednje strane oluka pop nitnama, na razmaku do 80 cm."Obračun po m1. | m1 | 45.00 |  |  |
| 3 | Izrada priključnih cevi fi 100 na postojeći oluk . Obračun po m1. | m1 | 5.00 |  |  |
|  | **Ukupno limarski radovi:** |  |  |  |  |
|  | **OSTALI RADOVI** |  |  |  |  |
| 1 | Čiscenje terasa i prostora oko terasa nakon završetka radova. Obračun paušalno. | Paušal | 1.00 |  |  |
| 2 | Izrada nastrešnice oko ulaza u studentski dom za vreme obavljanja radova. Obračun paušalno. | Paušal | 1.00 |  |  |
|  | **Ukupno ostali radovi:** |  |  |  |  |
|
|  | **UKUPNO SANACIJA TERASA:** | | | |  |

**REKAPITULACIJA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A)** | **SANACIJA MOKRIH ČVOROVA** |  |
| **B)** | **ADAPTACIJA ČAJNE KUHINJE U STUDENTSKOM DOMU** |  |
| **C)** | **SANACIJA TERASA U STUDENTSKOM DOMU** |  |
| **UKUPNO:** | |  |
| **PDV (20%)** | |  |
| **SVEUKUPNO:** | |  |

**Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. П. ПОНУЂАЧ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**потпис овлашћеног лица**

**ОБРАЗАЦ 4**

**ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 57/8-2013**

У скаду са чланом 75 и 76 Закона о јавним набавкама, да би понуда била прихватљива потребно је да понуђач испуњава одређене услове. Листа услова као и начин како се исти доказују дати су у табели која следи:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РЕДНИ БРОЈ** | **ВРСТА УСЛОВА** | **НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ЗА ПРАВНА ЛИЦА** | **НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ** |
| 1. | Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | Извод из регистра Агенције за привредне регистре или из регистра надлежног Привредног суда. | Извод из регистра Агенције за привредне регистре или из другог одговарајућег регистра. |
| 2. | Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита као и кривично дело преваре | Извод из казнене евиденције односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да правно лице и његов законски заступник није осуђиван за наведена кривична дела. Доказ не може бити старији од два месеца рачунајући од дана који је конкурсном документацијом одређен за датум отварања понуда. | Извод из казнене евиденције односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од наведених кривичних дела. Доказ не може бити старији од два месеца рачунајући од дана који је конкурсном документацијом одређен за датум отварања понуда. |
| 3. | Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда | Потврда Агенције за привредне регистре. Овај доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда а то је датум објављивања на Порталу управе за јавне набавке. | Потврда Агенције за привредне регистре. Овај доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда а то је датум објављивања на Порталу управе за јавне набавке. |
| 4. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Доказ не може бити старији од два месеца рачунајући од дана који је конкурсном документацијом одређен за датум отварања понуда. | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Доказ не може бити старији од два месеца рачунајући од дана који је конкурсном документацијом одређен за датум отварања понуда. |
| 5. | Финансијски капацитет понуђача | Потврда Народне банке Србије да понуђач није био у блокади дуже од 30 дана за претходних 12 месеци, рачунајући од дана објављивања позива на Порталу Управе за јавне набавке | Потврда Народне банке Србије да понуђач није био у блокади дуже од 30 дана за претходних 12 месеци, рачунајући од дана објављивања позива на Порталу Управе за јавне набавке |
| 6. | Пословни капацитет | Да је понуђач у претходне три године имао изведене радове који су предмет набавке у појединачној вредности од најмање 2.000.000,00 динара без ПДВ-а.  **НАПОМЕНА:** Наручилац задржава право да  тражи на увид Уговоре,  привремене односно окончане  ситуације или други доказ као  потврду изнетих навода | Да је понуђач у претходне три године имао изведене радове који су предмет набавке у појединачној вредности од најмање 2.000.000,00 динара без ПДВ-а.  **НАПОМЕНА:** Наручилац задржава  право да тражи на  увид Уговоре,  привремене односно  окончане ситуације  или други  доказ као потврду  изнетих навода |
| 7. | Технички капацитет понуђача | У оквиру техничке опремљености понуђач мора поседовати најмање једно транспортно возило.  Доказ: важећа саобраћајна дозвола | У оквиру техничке опремљености понуђач мора поседовати најмање једно транспортно возило.  Доказ: важећа саобраћајна дозвола |
| 8. | Кадровски капацитет понуђача | Да има најмање 2 (два) лица која су запослена на одређено или неодређено време и најмање 1 (једног) ангажованог дипломираног грађевинског инжењера који поседује важећу лиценцу одговорног извођача радова.  Доказ: М обрасци за сва наведена лица а за одговорног извођача радова и копија лиценце са потврдом о њеној важности | Да има најмање 2 (два) лица која су запослена на одређено или неодређено време и најмање 1 (једног) ангажованог дипломираног грађевинског инжењера који поседује важећу лиценцу одговорног извођача радова.  Доказ: М обрасци за сва наведена лица а за одговорног извођача радова и копија лиценце са потврдом о њеној важности |

**У поступку јавне набавке мале вредности испуњеност услова наведених у оквиру овог Обрасца (редни број 1 до 7) доказује се достављањем ИЗЈАВЕ којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава наведене услове**. Захтевана Изјава је садржана у оквиру Обрасца 5 и неопходно је да буде попуњена, оверена печатом, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и достављена у оквиру понуде. Уколико понуђач подноси заједничку понуду или понуду са учешћем подизвођача неопходно је да се у оквиру понуде достави Изјава и за сваког члана групе понуђача односно за сваког подизвођача коју попуњава, оверава печатом и потписује овлашћено лице члана групе односно подизвођача (Образац 5а).

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из предметног поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке. Изабрани понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о истим променама све до закључења Уговора као и током важења Уговора закљученог по спроведном поступку јавне набавке.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова, како својих тако и доказе за подизвођача или члана групе уколико је поднета понуда са учешћем подизвођача односно заједничка понуда.

**ОБРАЗАЦ 5**

У складу са чланом 77 став 4 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12) а у вези са покренутим поступком јавне набавке мале вредности број 57/8-2013 – санација мокрих чворова, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу:

**И З Ј А В У**

Као овлашћено лице понуђача\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив понуђача) из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати седиште и адресу понуђача), матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, својим потписом на овој Изјави потврђујем да су испуњени сви обавезни услови за учешће у поступку предметне јавне набавке одређени чланом 75 став 1 до 4 Закона о јавним набавкама.

Допунске услове који су одређини у оквиру Обрасца 4 конкурсне документације, од редног броја 5 до 8 испуњавам заједно са:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив, седиште, адресу, ПИБ и матични број подизвођача/члана групе као и редни број допунског услова из Обрасца 4 који је заједнички испуњен).

**ПОНУЂАЧ**

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**потпис овлашћеног лица**

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. П.

**НАПОМЕНА: 1.** Ову Изјаву попуњава својим подацима, потписује и оверава печатом понуђач

**2**. Уколико понуђач самостално испуњава све услове не попуњава други став Изјаве

који се попуњава само укоклико понуђач неки од допунских услова испуњава

заједно са неким од подизвођача односно чланова групе код заједничке понуде

**ОБРАЗАЦ 5а**

У складу са чланом 77 став 4 и чланом 80 став 5 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, у даљем тексту: Закон) а у вези са покренутим поступком јавне набавке мале вредности број 57/8-2013 – санација мокрих чворова, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу:

**И З Ј А В У**

Као овлашћено лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив привредног друштва/предузетника) из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати седиште и адресу привредног друштва/предузетника), матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а које је ангажовано у својству подизвођача/члана групе (заокружити) у предметној јавној набавци, својим потписом на овој Изјави потврђујем да наведено привредно друштво/предузетник испуњава све обавезне услове који су одређени чланом 75 Закона, а који су наведени у оквиру Обрасца 4 конккурсне документације, редни број 1 до 4.

Допунске услове који су одређини у оквиру Обрасца 4 конкурсне документације, од редног броја 5 до 8 испуњавам заједно са:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив, седиште, адресу, ПИБ и матични број понуђача и редни број допунског услова из Обрасца 4 који је заједнички испуњен, а који је у претходном Обрасцу 5, у другом ставу навео понуђач).

**ПОНУЂАЧ**

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**потпис овлашћеног лица**

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. П.

**НАПОМЕНА:** Ову Изјаву попуњава својим подацима, потписује и оверава печатом

подизвођач или члан групе код заједничке понуде и мора бити достављена

у оквиру понуде за сваког подизвођача односно члана групе